**Załącznik nr 1 do Regulaminu Wzór zapytania o cenę**

**ZAPYTANIE O CENĘ**

1. **Przedmiot zamówienia**

* Zakup i montaż sprzętu poprawiającego słyszenie:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj sprzętu** | **Specyfikacja** | | **Ilość / oddział** | **Ilość oddziałów** | **Ilość całkowita** |
| Aktywny zestaw głośnikowy | Moc znamionowa RMS | 60 W | **2** | 7 | **14** |
| Aktywny/pasywny | aktywny |
| Pasmo przenoszenia | 60-20000 Hz |
| Głośnik niskotonowy | 20cm |
| Głośnik wysokotonowy | 25mm |
| Max SPL | 117 dB |
| Sposób montażu | gniazdo na statyw |
| Dopuszczalna temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Zasilanie | 230V~/50Hz/140VA |
| Szerokość | 240 mm |
| Wysokość | 390 mm |
| Głębokość | 200 mm |
| Waga | 5,8 kg |
| Wejścia | XLR lub 6.3mm (mic/line) RCA L/R lub 3.5mm (line), Odbiornik Bluetooth |
| Wyjścia | XLR, sym. (mix out) |
| Statyw na kolumny | - | | **2** | 7 | **14** |
| Wzmacniacz pętli indukcyjnej | Złącza wejściowe | 2 x XLR, 1x RCA | **1** | 7 | **7** |
| Złącze wyjściowe | 1 x RCA |
| Prąd pętli na wyjściu | 4 A RMS |
| Powierzchnia pokrycia | 170 m2 (zgodność z normą IEC 60118-4) |
| Pasmo przenoszenia | 100-5000 Hz (±3 dB) |
| Zniekształcenia | < 1% |
| Zasilanie | 230 V AC / 50-60 Hz |
| Wymiary | 295 x 64 x 205 mm |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikrofon - odbiornik stacjonarny na dwa urządzenia | Częstotliwość nośna | 863-865 MHz | **1** | 7 | **7** |
| Mikrofon doręczny z nadajnikiem | **1** | 7 | **7** |
| Ilość kanałów | 16 |
| Mikrofon krawatowy z nadajnikiem miniaturowym | **1** | 7 | **7** |
| Tester pętli indukcyjnej | Wbudowany głośnik | | **1** | 7 | **7** |
| Wizualna sygnalizacja natężenia pola magnetycznego | |
| Odbiorniki FM | Odbierają sygnał z każdego mikrofonu/nadajnika, (wykorzystanie jako mobilnego systemu FM) | | **2** | 7 | **14** |

* Dostawa i montaż sprzętu do siedmiu oddziałów Fundacji:
  + w lutym 2019: 4 oddziały (Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Opole)
  + w marcu 2019: 3 oddziały (Poznań, Rzeszów, Warszawa)
* Montaż sprzętu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oddział** | **Wymiary sali [m] dł. / sz. / wys.** | **Opis sali** | **Opis budynku** |
| Białystok | 6,5 x 5,1 x 3 | Na krótszej ścianie 4 tradycyjnej wielkości okna, drzwi x 2 (jedne na krótszej ścianie, drugie na dłuższej ścianie we wnęce). | Budynek z lat 90. |
| Bydgoszcz | 8 x 5 x 3,8 | Dwie ściany nośne (grube, ceglane), dwie ściany działowe (cienkie), ścianka działowa oddzielająca salę szkoleniową od drugiego pomieszczenia z przeszklonymi drzwiami rozsuwanymi. Wejście do sali szkoleniowej od korytarza - drzwi drewniane, ilość okien w sali szkoleniowej - dwa okna składające się z trzech elementów każde. | Budynek stary. |
| Łódź | 8,2 x 3,5 x 3 | Ściany działowe: karton gips i cegła, jedno okno składające się z trzech skrzydłowych, drzwi plastikowe z szybą w środku. | Budynek stary. |
| Opole | 6,5 x 6,5 x 3 | Okien 2, drzwi 1. | Zabudowa szeregowa kamienicowa, budynek czterokondygnacyjny, max 60 lat, grube ściany nośne, cienkie działowe. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poznań | 10 x 5 x 3,6 | Ściany nośne grube, jedna ściana przeszklona, dwa wyjścia na balkon. W pomieszczeniu wydzielone wc zabudowane cienką ścianką działową. | Budynek nowy. |
| Rzeszów | 12 x 4,5 x 2,8 | Sala szkoleniowa znajduje się na wysokim parterze, 1 drzwi wejściowe do sali szkoleniowej, cała przeszklona ściana okien (14 sztuk) | Budynek postpeerelowski, dwupiętrowy. |
| Warszawa | 4,62 x 9,24 x 3,07 | Ściany z jednej strony szklane,  z drugiej beton zbrojony. | Budynek stary, ok 1980r. |

1. **Łączne wynagrodzenie** brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu Zamówienia w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia   
   ……………………………………… (słownie złotych: ……………………………………………………………………..……), na które składa się cena netto: ……………………………………… (słownie złotych: ……………………………………………………………………..……) oraz podatek VAT w wysokości: ……………………………………… (słownie złotych: ……………………………………………………………………..……).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj usługi** | **Cena zestawu\* dla jednego oddziału** | | **Łączne wynagrodzenie  (7 zestawów\* dla siedmiu oddziałów)** | |
| **Cena netto** | **Cena brutto** | **Cena netto** | **Cena brutto** |
| Sprzęt |  |  |  |  |
| Dostawa |  |  |  |  |
| Montaż |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |  |

***\* Zestaw – w skład jednego zestawu wchodzą (jeden zestaw – jeden oddział):***

*- aktywny zestaw głośnikowy (x2),   
- statyw na kolumny (x2),   
- wzmacniacz pętli indukcyjnej (x1),   
- mikrofon – odbiornik stacjonarny na dwa urządzenia (x1),   
- mikrofon doręczny z nadajnikiem (x1),   
- mikrofon krawatowy z nadajnikiem miniaturowym (x1),   
- tester pętli indukcyjnej (x1),   
- odbiorniki FM (x2).*

1. **Płatność przelewem za usługę będącą przedmiotem zamówienia do ………………………………………….. dni od daty wystawienia faktury.**
2. **Faktura wystawiona na koniec miesiąca za sprzęt dostarczony i zamontowany w danym miesiącu.**
3. **Gwarancja na sprzęt i montaż ………………………………………….. od daty montażu.**